短焦激光投影机技术要求

短焦激光投影机采购数量：33台  
短焦投影机要求：  
1.激光光源，3LCD技术，5000流明，1080P  
2.投射尺寸130英寸16:9，投射距离最大不超过80cm  
3.五年及以上质保，报价包含支架及必要的线材、上门安装服务。